주 간 업 무 보 고 서

2022년 08월 16일  –  2022년 08월 19일

업 무 내 용 ○ 중기부 과제 - PC용 3D뷰어 개발. (3주차) ; 3D 오브젝트 360도 회전(턴테이블)기능, Button Zoom 기능, Mouse Wheel Zoom 기능 구현중. ; 두올 TexTricot 현미경 관련 작업(수요일~금요일)으로 작업 일시중단함. ○ 이슈대응 - 두올 ; TexTricot 와 연동하는 썸텍 3D 현미경 관련해서, YUV422(YUY2)지원되는 신규 capture 모듈을 받아 테스트함. ; 화면은 정상적으로 디스플레이됨을 확인함. ; 그러나, 선택할 수 있는 해상도가 640X480이 최대임. (vfw에서 자체 지원하는 해상도 설정창의 한계) 신규 capture 모듈은 최대 2592X1944까지 지원하나, TexTricot에서 사용하는 capture 관련 라이브러리(vfw)의 해상도 설정창이 800 X 600 이상을 지원하지 않아, 고해상도를 사용자가 선택할 수 있는 방법이 없음. ; 해결책으로는 기존 해상도 설정창을 실행하지 않고, 환경설정파일에 해상도 항목을 추가한 후, 카메라 실행시 이정보를 읽어 설정하는 방법으로 프로그램을 수정하여 테스트 완료함. 이 방법이 임시방편이라기 보다는 오히려 안정성에서 좋다고 판단됨. - 사용자가 UI에서 자유롭게 설정 가능하게 되면, 2592X1944의 초고해상도 설정도 쉽게 가능하게 되어, 오히려 프로그램의 동작이나 시스템에 상당한 부하가 걸릴것으로 예상됨. - 기존방식은 해상도 설정창이 현미경을 실행 할때마다 매번 실행되어 번거러운면이 있었음. ; 해상도 설정 시나리오. - 현미경 실행시, 환경설정파일(Main.ini)의 CamWidth, CamHeight 항목을 읽어서 해당 값으로 해상도를 설정. - 환경설정 파일에 해당 항목이 없을 경우, 1280 X 800 으로 설정. (두올납품 장비에서 지원하는 중간해상도) - 상기 두 과정모두 실패할 경우, 일반 capture 모듈이 대부분 지원하는 4:3 해상도인 1024x768로 설정. - 상기 과정 모두 실패하면 capture 모듈이 정상동작하는 않는 것으로, 장비나 프로그램 확인이 필요함. ; 상기 내용이 적용된 프로그램에 대한 Crypkey, HASP 버전 설치파일 제작/테스트 완료. - 두올에 납품된 TexTricot V3.2.1 만 작업함.
계 획 사 항 ○ 중기부 과제 - 연구노트 작성 - PC용 3D뷰어 개발. ; 지연된 3주차 3D 오브젝트 360도 회전(턴테이블)기능, Button Zoom 기능, Mouse Wheel Zoom 기능 구현완료 예정. - 확대기능 관련해서, 기존 Tex3D와 비교예정. ; (4주차) 3D 오브젝트 전방향 회전(마우스 버튼 드래그로 동작)기능 , 라이트 기능 구현(위치가 고정된 단순 On/Off) ; 지난주 트리코트 현미경 개선작업으로 인해 계획된 일정에서 2~3일 정도 지연예상됨. ○ 이슈대응 - Tex시리즈 관련 이슈대응 ○ 하계휴가. - 8/22 (월)
		담 당	대 리	과 장	차 장	부 장	이 사	상 무	사 장
작 성 자	김관민

(주) 영우씨엔아이