[과제기획 6호] 품목지정 품목요약서(안)

품목번호	2022-전략투자분야-일반-01			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ■ 혁신제품				조선/해양시스템				-
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 □ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 ■ 실증형
R&D 샌드박스 유형	□ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	해양오염 방지를 위한 복합재료 베어링 적용 해수 윤활 선미관 시스템 기술개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 선미관 베어링은 선박의 프로펠러축과 선미관 구조물이 만나는 장소에 설치되어 선미관 축을 지지하며, 해수를 사용하여 프로펠러축의 윤활과 냉각 기능을 부여하는 장치 * 해수윤활식(gland형) 선미관 : 해수를 윤활제로 사용하여 추진축과 베어링을 냉각 * 유윤활식(심플렉스타입) 선미관 : 선미관 내부에 오일을 채워 추진축과 베어링을 냉각 - 제품형태 : 복합재료 베어링, 씰 및 씰 하우징, 해수 윤활장치 (여과 포함), 제어장치(온도, 압력, 유량), 모니터링 시스템, 실증을 통한 해외 제품 대비 동등 이상의 성능 및 가격 경쟁력을 갖춘 제품. - 기술형태 : 시스템 통합설계 및 제어장치, 복합재료 베어링, 선수 씰, 해수 윤활장치, 추진 샤프트 방식 기술 등 해수 윤활 선미관 베어링 시스템의 요소 기술. ㅇ 산업동향 : 세계적인 해양오염 규제 강화로 선박으로부터 오일의 누유가 발생되지 않는 친환경 스턴 튜브 시스템의 적용이 요구되고 있고, 전 세계 시장규모가 약22조 원 가량으로 향후 증가할것으로 추정됨.
2. 지원 범위
ㅇ 복합재료 선미관 베어링 설계 및 제조 기술개발 - 복합재료 기반 해수 윤활 선미관 베어링 설계 기술 - 내마모 특성 수지 적용 복합소재 공정·설계 기술 (마모 특성 시험) - 추진축계 요구하중 대비 복합재료 적용 베어링의 구조 안전성 분석 기술 - 복합재료 선미관 베어링 제작을 위한 성형공정 기술 ㅇ 씰 설계 및 제작 기술 개발 - 씰 성능 만족을 위한 소재 및 형상 설계 기술 - 내마모성 및 구조 안전성 분석 기술 - 씰 소재 특성에 적합한 제작 기술 ㅇ 해수 윤활 선미관 시스템 Integration 및 시험 평가 - 해수 윤활 선미관 유닛 통합 설계 - 해수 윤활 선미관 시스템 제어 및 모니터링 장비 개발 - 선미관 시스템 신뢰성 평가 기술개발 - 시제품 제작 및 통합 시스템 시험 평가
3. 지원 필요성
ㅇ 오일 윤활 선미관 내부에 오일이 통상적으로 1,500∼3,000리터가 들어가 있으며, 일상운항에서 6∼15(리터/일)이 누유되고, 씰 마모나 사고(로프 감김 등)로 항만 유출이 연간 3,700∼6,100리터, 해양 유출이 연간 1억3천만∼2억4천만 리터로 미국 환경보호국(U.S. EPA)에서 선미관 베어링 윤활유 종류를 1)식물성 기름, 2)합성에스테르, 3)폴리에틸렌글리콜[PAG], 4)바닷물의 4가지로 규제함. ㅇ 현재 해수 윤활 선미관 시스템의 국내 개발 생태계는 조성되어 있지만 개발된다고 해도 기존 해외 업체 대비 신뢰성 문제로 판로 개척이 어려운 것이 현실임. - Track Record를 확보할 실증사업을 진행하기 위해서는 많은 자금이 투입되어 국내 업체들에서는 투자 부담으로 개발이 지연되고 해외 경쟁사들에 비해 실증 경험의 격차는 점점 벌어지고 있음 - 미국 환경보호국(EPA)에서 선미관 베어링 오일로 식물성기름(EAL1)을 채택하려고 하고 있으며, 2017년 1월 1일부터 국제해사기구(IMO) 극지 코드에는 "바다로의 모든 방출 금지" 기름과 기름이 섞인 혼합물"로 인해 기름이 배출 금지가 포함 * EAL: Environmentally Acceptable Lubricants 즉 친환경 윤활유로써 일반 윤활유 대비 8.4배 고가임.
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 7억원 이내(총 정부출연금 25억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수