품목번호	2023-스마트제조-일반-06			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ■ 혁신제품				소프트웨어				전기전자부품
융합유형	■ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 □ 해당없음
해당여부	□ IP R&D연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 R&D □ 국제공동 □ 안전과제 □ 챌린지 트랙 □ 복수형 R&D □ 대형통합형 □ 서비스형 □ 국가핵심기술 □ 탄소중립
R&D 샌드박스 유형	■ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	실시간 고해상 영상전송기술 기반 전자부품 제조공정 품질관리 시스템 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)						8	5		3	1	9	0	1	0	0	0
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 고해상도 실시간 영상처리 기술을 기반으로 원격지에서도 전자통신부품 생산공정 품질관리가 가능하여 작업자의 개입 없이 산업용 IoT 설비가 성능측정, 불량 검출을 실행하는 전자부품 제조공정 품질관리 시스템 개발 - 제품형태 : 인공지능 영상처리가 가능하고, 고해상도 영상전송을 실시간으로 제공하는 모듈을 탑재한 전자부품 검사 및 측정을 위한 계측분석 솔루션(SW)과 불량품 교정 작업을 위한 산업용 지능화 시스템 - 기술형태 : 영상데이터의 고속/병렬 압축처리 및 저지연 전송기술, 경량화된 임베디드 실시간 데이터 처리·분석·학습·최적화 기술, 고정밀제어를 위한 산업지능 진단 기술 ㅇ 산업동향 - 산업용 고속영상전송시스템은 매우 폭넓은 산업현장에서 활용될 수 있는 시스템으로서, 원격지 사람의 개입을 필요로 하는 제조공정용 산업로봇시스템, 무인이동체의 영상관제시스템, 중장비 원격 제어시스템, 지능형 CCTV시스템 등에서 수요가 확대 - 작업자 의존 통신부품 검수 방식은 다양한 제품에 대한 계측설정 절차 휴먼에러, 숙련도 차이 등으로 한계가 있어 검사 공정에서 품질향상을 제고시키기 위한 방안이 필요함 - 고해상도 영상의 저지연 전송기능과 인공지능 알고리즘 탑재를 지원하는 영상전송시스템 개발이 필요함
2. 지원 범위
ㅇ 고해상도 영상을 실시간으로 압축/전송 처리하고, 저지연 전송성능을 제공하며, 영상처리 알고리즘을 모듈화 할 수 있는 임베디드 기술 개발 - UHD급 최적 영상코덱과 프로토콜을 탑재한 고성능 프로세서기반의 임베디드 모듈 개발 - 목표객체인식, 이상상황 인식 등 영상처리가 가능한 시스템 운영체계 구현 기술 - 네트웍 프로세서를 이용한 저지연 전송기술과 이동통신망 대역품질 변동을 보상하는 대역폭 실시간 조절 기술 개발 ㅇ 제조공정 원격관리를 위한 산업용 네트워킹 처리 모듈 개발 - 다중 네트워크 접속이 가능하고 영상/제어/관리 등의 멀티채널 지원이 가능한 단말모듈 개발 - 유선/유선, 무선/유선, 무선/무선 접속이 자유로운 네트웍 접속 기술 구현 ㅇ 부품 제조공정 품질관리 및 이상상황 대응을 위한 요소 S/W 모듈 개발 - 품질불량 또는 이상상황을 학습하기 위한 툴 프로그램 개발 - 감시 및 관리공정에 적용 시 영상인식 환경을 설정하기 위한 툴 프로그램 개발 - 원격지의 공정 자동화용 머신 또는 로봇제어를 위한 통신 및 인터페이스 S/W모듈 개발 ㅇ 실제 산업현장(수요기업)의 테스트베드(실증) 구축을 통한 기술개발 검증 - 부품제조 과정에서 품질관리 또는 이상상황 감시를 요구하는 공정에 적용을 위한 실증 시스템 제작 - 감시대상을 학습하고 생산 공정에 적용하여 이상 상황발생을 자동 감지하도록 하고, 자동감지 후에 원격지 관리자가 전송영상을 기반으로 현장장비를 수동제어하면서 상황에 대응하는 과정 실증 - 유선 및 무선 환경에서 저지연 전송성능의 요구도를 만족하는지 검증
3. 지원 필요성
o (기존 기술의 한계) 일반적으로, 실시간 영상전송시스템에는 영상압축을 위한 알고리즘, 버퍼링 등의 요소와 영상소스와 원격지의 영상수신장치 사이에 존재하는 서버시스템, 통신프로토콜, 통신장비 등의 요소로 인하여 영상지연 시간(약1초~수십초)이 발생되어 이와 같은 지연시간은 영상을 보면서 실시간 원격제어를 해야 하는 상호작용적 산업현장 업무를 불가능하게 함 o (정책적) 자동화, 무인화가 진행되는 수많은 산업현장과 생산현장에서는 영상기반의 상호작용 제어업무 필요성이 지속적으로 증가됨 o (기술적) 인터넷 서비스에서 많은 사용자가 동시 사용하는 데 최적화된 영상전송 기술은 특정 목적의 산업현장 요구사항을 수용하기에는 무리가 있음. 따라서 기능 (지연시간 최소화)에 최적화된 영상전송 솔루션개발이 필요함 o (시장적) 산업현장의 자동화, 무인화뿐만 아니라 모빌리티산업이 폭발적으로 성장하고 있는 최근의 경향은 실시간 영상시스템 시장의 무한 확장을 예고하고 있음.
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 7.5억원 이내(총 정부출연금 27.5억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수