품목번호	2023-스마트제조-일반-07			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ■ 혁신제품				소프트웨어				전기전자부품
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ IP R&D연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 R&D □ 국제공동 □ 안전과제 □ 챌린지 트랙 □ 복수형 R&D □ 대형통합형 □ 서비스형 □ 국가핵심기술 □ 탄소중립
R&D 샌드박스 유형	■ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	공정 제조라인 복합전원 부하패턴 맞춤형 에너지 스위칭 모듈 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)						8	5		3	7	9	0	5	0	9	0
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 제조현장 복합 에너지 급전 구조 구성을 위해 제조공정 부하 특성 맞춤형으로 지능형 급전 에너지 스위칭, 라우팅 기술 및 에너지관리시스템(xEMS) 개발 - 제조현장의 급전형태는 상용전원을 비롯한 다양한 복합 전원(분산형 재생에너지, 수소전기, ESS전기 등)이 수용되고 공급되어야 하므로, 현장 전력부하의 소비전력 패턴을 모니터링 및 진단하여 지능적으로 복합 전원의 급전 소스를 운용하는 기술 개발 - 제품형태 : 엣지형 AIoT 복합 에너지 스위칭/라우팅 S/W-H/W, 다중 급전 장치 수용 단말·게이트웨이, 제조현장 맞춤형 복합 전원 구조물, 에너지관리시스템(xEMS) - 기술형태 : 엣지기반 제조현장 원격 소비전력 모니터링 기술, AIoT 복합 에너지 스위칭/라우팅 기술, 제조공정 현장 적용형 복합전원 구조물 모델링 기술, 지능형 에너지관리 기술 - (기존기술 차이점)에너지관리(미터링,분석,모니터링) 중심→에너지 스위칭 기술에 중점 ㅇ 산업동향 - 애플, 구글 및 폭스바겐 등 글로벌 기업은 RE100 달성을 목표로 재생에너지와 ESS를 주요 전력공급원으로 활용한 복합 급전구조의 새로운 스마트 공장의 모습을 제시 - IBM, 지멘스, 슈나이더일렉, 하니웰 등 글로벌 기업들이 에너지 미터링, 데이터 모니터링, 분석 중심의 에너지관리시스템(EMS) 시장으로 진출
2. 지원 범위
ㅇ 공정 제조라인 복합전원 부하 패턴 맞춤형 에너지 스위칭 기술 개발 - 분산 자원의 발전량, 유틸리티 공급량, 부하량 등의 에너지 정보를 수집하는 다중 급전 장치 수용 단말기·게이트웨이 개발 - 제조공정 현장 적용형 복합전원 구조물 모델링 기술 - 부하 패턴 맞춤형의 엣지형 복합 에너지 스위칭 및 라우팅 기술 개발 * S/W 혹은 H/W(단말, 모듈) 기술 ㅇ AI-IoT 기반의 에너지 미터링 및 전력 소비 패턴 분석 기술 개발 - 전력데이터 기반 에너지모델의 입력수준별 전력수요 예측 성능분석 - 지능형 소비전력 스마트미터링 및 서브미터링 기술 개발 - 제조현장내 에너지생산 및 소비량 예측, 진단, 시각화 등 운용관리시스템 개발 ㅇ 보급형 복합전원 에너지관리시스템(xEMS) 플랫폼 개발 - 상용전원과 제조현장의 분산발전자원의 실시간 현황 관리 기술 개발 - 공장 규모의 소규모 수용가 대상 수요관리 기술개발 - 산업 부문 공통 기기, 공정의 부하패턴 형태를 반영한 보급형 에너지관리시스템(xEMS) 플랫폼을 개발 ㅇ 실증 제조현장 선정 및 시범서비스 적용을 통한 실증적 성공모델(Best Practice)구축 - 제조공정라인 설비를 대상으로 상용전원과 분산형 재생에너지 등의 독립형 전원을 결합하여 지능적으로 급전 운용 관리하는 실증 사이트 구축 - 적용 분야의 실증사이트 구축을 통한 실제적인 보급‧확산 실행모델 개발
3. 지원 필요성
ㅇ (기존 기술의 한계) 다양한 복합 전원(상용전원, 수소전기, ESS전기 등)으로 변화중인 제조현장 급전형태에서 복합전원을 효율적으로 스위칭하고 라우팅하여 제조공정의 부하들과 실시간 연동하여 활용하기 위한 기술 개발이 필요함 ㅇ (정책적) 국내외 RE100 정책 도입 기조 중심으로 전력 부문에서 ICT를 적용하여 재생에너지 자원을 효율적으로 활용하기 위한 인프라, 제도 등을 갖춰가는 상황임 ㅇ (기술적) 전력원의 기존 중앙집중형 시스템 수요예측에서 개별 수요 주체로 자율성이 증가되면서, 전통적인 EMS 개념이 적용이 불가하고 새로운 자율적 xEMS 시스템의 도입이 필요 ㅇ (시장적) 한전 수전전력, 재생에너지, 연료전지, 디젤발전, ESS 등의 다양한 공장 자가용 전원을 최적 구성 및 운영함으로써 운영비용 최소화, 외부 시장참여(분산전원중개시장, 수요관리시장)를 통한 편익 극대화 실현
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 7.5억원 이내(총 정부출연금 27.5억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수