주 간 업 무 보 고 서

2022년 08월 22일  –  2022년 08월 26일

업 무 내 용 ○ 중기부 과제 - 연구노트 작성 - PC용 3D뷰어 개발. ; (3주차) 3D 오브젝트 360도 회전(턴테이블)기능, Button Zoom 기능, Mouse Wheel Zoom 기능 작업완료. ; (4주차) 3D 오브젝트 전방향 회전(마우스 버튼 드래그로 동작)기능, 라이트 기능(위치가 고정된 단순 On/Off) 작업완료. - 이미지 확대기능 관련해서, 기존 WebTex3D와 비교. ; Tex3D의 시뮬레이터 코드중, 선택된 패브릭의 실제 dpi를 읽어오는 라이브러리가 무조건 150dpi를 리턴하는 오류가 있음. 따라서, 96dpi의 패브릭을 선택해도 무조건 150dpi로 랜더링해서 이미지가 뭉개지는 현상이 발생함. 현재는 선택된 패브릭의 실제 dpi를 검출하여 시뮬레이터로 넘겨주도록 웹팀에서 코드를 수정하여, 화질개선이 되었음. ○ 이슈대응 - 두올 ; 썸텍 신규 카메라 모듈을 윈도우7에서 TexTricot로 추가 테스트. . 썸텍 신규 카메라외에 다른 상업용 USB카메라 2대(로지텍, 큐센)도 함께 테스트함. 결과는 썸텍 신규 카메라만 윈도우7의 UVC 드라이버 버전에 따라 동작하거나, 동작하더라도 불안정한 것으로 확인됨. 나머지 상업용 카메라2대는 윈도우7에서도 정상동작함. 상기내용을 전달하고, 두올측과 윈도우10으로 업그레이드 하기로 협의한 것으로 통보받음. ; TexTricot 해상도 설정 관련부분 추가 수정. . 환경설정파일에 기존 카메라설정창(vfw 제공)의 실행여부를 결정할 수 있는 항목을 추가함. . 최초 카메라의 영상코덱 기본값이 mjpg로 되어있거나, 카메라설정창에서 영상코덱을 mjpg로 설정해도, TexTricot에서 자동으로 YUY2로 설정해서 정상적으로 보이도록 코드 추가함. . 상기 내용이 적용된 Crypkey, HASP 버전 설치파일 제작 및 설치/동작 테스트 완료. 두올에 납품된 TexTricot V3.2.1 만 작업함.
계 획 사 항 ○ 중기부 과제 - PC용 3D뷰어 개발. ; (5주차) 리셋기능 구현, Icon등 UI수정, 최종 디버깅 및 릴리즈 버전빌드 및 테스트 예정. - 안드로이드용, Web버전용 3D뷰어 ; 개발된 PC용 3D뷰어를 기반으로, 해당 플랫폼에서 동작하도록 코드수정 및 빌드작업 시작 예정. ; 9월8일(목)까지 빌드/테스트 완료예정 ○ 이슈대응 - Tex시리즈 관련 이슈대응
		담 당	대 리	과 장	차 장	부 장	이 사	상 무	사 장
작 성 자	김관민

(주) 영우씨엔아이