1. 기존에 판매한 시스템

\\211.238.177.222

기존 인수인계문서

개발팀→개발자 폴더→정석환→인수인계

완성 프로젝트 소스

프로젝트(완성)

ⅰ  hukushin

ⅱ  KEYUCA

ⅲ  サンレジャン

ⅳ  대구다이텍

ⅴ  리얼페브릭

ⅵ  부산다이텍(한국섬유개발연구원)

ⅶ  산업핵심(Texddn)

ⅷ  스마트, 스쿨룩스, 엘리트

ⅸ  후저밍저

ⅹ  홈페이지 추가노트(texclub)

1.1 회사메일 초기화

회사메일초기화.hwp 에 정리 되어있다.

1.2 후조밍저

후조밍저.pdf 에 정리되어있다.

이슈사항 : 영우가 정해준 dpi 보다 큰 작업물을 사용하다보니 동작하는데 느려 업로드 및 삭제 부분에서 버벅 거림이 있었고, 멈춰버리는 현상까지 있었다.

dpi 낮춰서 사용을 하던지 아니면 pc 사양을 올리라고 전달을 했으며 예전엔 잘 됬다고 하는 부분이 걸리긴 했지만, 기존에 약속 되어있던 dpi를 사용하지 않았기에 생긴 문제라 원래 제공한 dpi로 하면 문제 없이 진행되는 것을 확인함.

1.3 엘리트,스쿨룩스,스마트

엘리트: 사용하는 채촌 시스템은 사용하지 않는 것으로 보임

스쿨룩스: 엘리트와 마찬가지로 사용하지 않는 것으로 보임

스마트: 211.238.177.222→프로젝트(완성)→스마트→스마트

스마트 비대면 채촌 시스템 시스템 설명서.docx

스마트 서버이전 매뉴얼.docx 에 정리되어있다.

1.4 콜린트(오마이셔츠)

현재 211.238.177.149 컴퓨터에서 대리점용이 돌고 있고 , 158서버에서 쇼핑몰이 돌고 있다.

1.4.1 추가사항

① 유저등록 페이지 추가 작업

② 검색 부분 수정(바이어로 검색, 날짜별로 검색)

1.5 대구다이텍 부산다이텍

프로웹(부산다이텍) :단순히 upload webtex3d가 돌고있으며, api를 통해 fabric 데이터를 통신한다.

대구다이텍: 서진염직_ dping web이 나가있으며 webtex3d와 비슷하여 해결하는데는 문제가 없지만, 이미 무상      서비스 기간이 만료된 프로젝트이기 때문에, 이부분은 상담이 필요할 수 있다.

1.5.1 이슈사항

① 대구다이텍: 서버이전작업진행

② 부산다이텍: 업로드 이상현상 확인 기존 배포방식의 문제로인해 새로 서버를 뒀다고 함 api 통신하는 모듈           따로 만들어 배포 완료

③ 부산다이텍: SSL 문제건으로 (프로웹) 연락이 왔으나, 기존의 프로그램 문제는 없는 것으로 확인됨

1.6 기타 이슈사항

Texclub 홈페이지 SSL 추가작업

SECTIGO 인증서 메일 인증 방법

메일로 order 로온 ssl 인증 관련 메일을 받게되면

밑의 코드를 복사 후 here 클릭

891JDh1UUea0JJ7F07-GR50Vk3WZPYip

복사한 validation code 값을 붙여넣기 후 next

next 클릭 후엔 2~3시간정도 후에 ssl을 다운받으라고 메일이옵니다.

※ 주의사항

인증절차 진행 중엔 홈페이지 서버가 꺼질 수 있습니다. 최대한 빨리 진행해 주어야 합니다.

※다운받으라고 나왔을땐 crt가 아닌 pem 파일을 받기위해 가비아측에 연락해서 아파치 환경에 인증서 키 관련해서 전부 메일로 보내달라고 요청합니다.

2. SSL 인증서 발급 후

관리콘솔쪽에서 인증서 만료일이 바뀐걸 확인 하고 csr부분을 복사 해둡니다.

winscp  login

비밀번호 : yw_rhksflwk/0

접속 하게 되면 다른 루트에 있을 가능성이 있어 루트를 변경한다

프로토콜 SFTP

호스트 10.13.9.2 포트 :22

사용자 이름 texclub.com	root로 로그인 하면 된다.

scp에 로그인 후 /root안에 texclub.com 더블클릭해 내용을 변경합니다. 이전껀 복사해서 다른곳에 저장해두시면 됩니다.

.key 값 같은 경우는 변경 필요 할 수도 있습니다.

현제 texclub.com에만 적용하였습니다.(2021.11.16)

3. 인증서 적용

아까 받은 인증서를 202X폴더로 만든후 거기에 넣어줍니다.

url: /usr/local/apache/conf/ssl/202X

내용편집 /usr/local/apache/conf/extra/httpd-ssl.conf

빨간 내모칸부분의 경로/202X의 3개의 파일 이름을 넣어주면 됩니다.

위와 같은 방법으로 httpd쪽의 환경설정 부분도 변경해줍니다.

4, 아파치 실행 및 80포트 사용시

먼저 service httpd start를 사용하여 실행을 하고 난 후 , 상태를 확인합니다. 위와같이 실패 했을시 로그를 확인 하거나 80포트가 사용중에 의심이 간다면

sudo netstat –ntlp | grep 80

으로 사용 여부를 확인하고 kill 명령어로 사용하고 있는 포트를 끝낸 다음 다시 service가 작동하게 됩니다.

5. e-book

texclub에 배포되고 있으며, 실파일은 나스서버에서 관리중

6. Dping 앱 배포

구글과 app스토어에 등록 되어있음.

\\211.238.177.158 디핑 서버가 돌아가고 있음.

7. Calculator 앱 배포 관련 서칭

찾아봤으나 app 배포과정이 앱의 실행이 되지 않아 실패 하여 소스조차 존재 하지 않음 찾을 수 없음.

8.홈페이지(Texclub 배포판 다운로드 관련)

홈페이지 팝업창 및 배포판 다운로드 이미지 변경

2022-01-17

추가사항

홈페이지 트레픽으로 인한 문제가 생겼을시

- mysql DB가 문제일 경우와 apache 가 작동을 안할 시 할 수 있는 방안

아파치 재실행 및 서비스 하는 경우

win scp:       service httpd start(restart) 아파치 재실행 및 실행

port : 80 및 다른 포트 사용시 kill로 포트를 죽이고 다시 실행

mysql 경우 에는 mysql –h localhost –u youngwoo –p duddn)(*&

입력 접속 후

mysql 접속한 뒤에

명령어 :(show databases;) 로 db 확인 후

(check table 테이블명;) 으로 db를 확인

(repair table 테이블명;) 으러 복원한다.

그 후 mysql을 재시작 한다.

포트 사용중일수 있으니 확인 후 kill 명령어로 포트 죽이고 다시 실행 하는것도 좋다.

DB 백업

mysqldump -u youngwoo -p youngwoo > /ywdata/20220118dump.sql

로 백업하면 ywdata 폴더에 생김

9. 버전 정보 변경&추가

경로 /home/texclub_new/cms2/common/lib/activation.lib.php

psd to html

Xd plug in 설치 후

Photoshop 에서

Layer 별 정리가 필요한데

Head 부터 content footer 까지 전부 layer 정리 후

저장을 한다.

그 후

Xd 에서

수출하다 클릭후

파란 박스 부분 선택한다.

지정한 폴더에 저장 할 부분 이기에 폴더 path 지정 해주고

빨간 Export 해주면 html  부분이 만들어진다.

전체적으로 html 문서가 만들어 지는데 50%~60%정도 만들어지는 것을 확인 할 수 있다.

Layer 지정했던 사진들이 나오게 되며 나중에 정리를 해야할것으로 보임.

2. 산업핵심

\\211.238.177.222

프로젝트(완성)→완성된 소스가 존재

\Web팀 공유폴더\산업핵심-Texddm

프로젝트 진척도와 개발 자료가 들어있음.

3. Webtex3d renewal

155 서버에 stylefor.us(Webtex3d) 예전께 돌고있고, 리뉴얼 버전과 교육용 버전이 함께 돌아가고 있다.

기존의 stylefor.us랑 달라진 점 UI와 기능이 바뀌었음.

3.1 변경점

- WebTex3D의 패턴이동 기능추가.

- Crop기능 관련 형상관리(제거)

- Fabric resize 관련 확대 축소 기능 개발

- Fabric resize 관련 하여 DB Table 제작

- Fabric resize 관련 Model Data & Django Migrations

- RGB color logic 로직 개발 & HSV color logic 로직 개발

- Group & Grid  기능 개발

- Layer 확대축소 5단계 백엔드 개발

- WebTex3d 관련 canvas 및 이미지 저장 로직 수정

- 픽셀 센치화 개발

- 돋보기 온 오프 개발

- 썸네일 확대 퍼센트 생성 개발

4. Webtex3d education

4.1 변경점

- 홈페이지 인트로 화면 제작

- Share 기능 제작 및 화면 개발

- 유저 생성 및 클래스 생성 페이지 수정 및 합병 기능 개발

- 캘린더 기능 및 화면 개발

- 메시지(학생 및 교수) 기능 및 화면 개발

- 업로드 및 다운로드 기능 및 화면 개발

- Bookmark 기능 개발

- Favorite 기능 개발(댓글,CRUD)

- 유저 편의적 기능 제작,(CRUD)기능 개발

이슈사항정리

2023-02-27 Dping

→ 이미지 서칭 기능 관련 하여 서버쪽에서 texpro같은 프로그램 자체에서 바꾸는 수고보다 서버쪽에서 관리하는 것이 변경이 쉽기 때문에 158:80인 이미지서칭 서버에서 구글 이미지찾는 url추가 작업

→ 이전부터 있던 문제

앱에서? 나오거나 맵핑이 안되고 무한 로딩 되는 부분이있는데 첫 번째 ?나오는 이유는 맵핑할 데이터가 실제로 존재하는지 또 있지만 layer라고 부르는 그룹형태의 조각 이미지가 잘 있는지 확인할 필요가 있다. 없을시 ? 가 나오는건 확실시 되고있고, 맵핑할 때 fabric 부분에서 문제가 발생하기도 하는데 업로드 미스인지 정확한 이유는 모르지만 이미지가 깨져서 나오는 현상으로 해당 fabric은 지우면 된다.

→카카오톡 공유 관련 문제 web에서는 쉽게 고칠 수가 있음.카카오톡의 개발자 쪽으로 들어가면 커스터마이징 및 기타 다루는 법이 있기에 확인 해보면 알겠지만 init 코드는 변경 하지 않도록 하며,나중에 바꿀시에는 init 정보만 변경하도록 한다.