평가의견 반영 내역

ㅇ 과제번호 (기업명) : S3276433 (㈜우주글로벌)

ㅇ 과제명 : ㅐㅐㅐㅐㅐ

보완요청사항 중 비목별소요명세, 사업계획서 관련 보완 모두 반영

순번	종합의견 내용	수정사업계획서 및 비목별소요명세서 포함 반영내역	페이지
1	스포츠/아웃도어용 소재를 개발하는 것이나 용도 및 소재 특성에 따라 그 범위가 다양한데 반해 타겟 소재가 명확히 제시되지 않으므로 이를 명확히 할 것	(우주글로벌) 코멘트 부탁드립니다. 우주글로벌에서 생산하는 원단으로 제작되는 제품 세부 품목 제시?? 바지하고 바람막이 점퍼 그림있음..	사업계획서 P.0000
2	PTT/바이오 PET, 바이오 PU의 복합소재를 적용함에 따라 가공조건이 다를 것으로 예상됨에 따라 공정 단계별로 예상되는 애로 및 해결방안 등을 명확히 제시할 것	(우주글로벌) 코멘트 부탁드립니다. 우주 기초연구한거 공정특허 해놓으거
3	성능지표로 바이오매스 여부 및 수준(함량), 발수성, 라미네이팅/코팅 시 관련지표(접착강도 등), 스트레치 소재 개발에 대한 신축성 지표를 추가 할 것	정량적 목표항목으로 바이오매스 함량, 발수도, 접착강도, 신축성 추가?? 정량목표항목에 추가 성능 목표치..
4	PTT 기반 경쟁제품 대비 본 복합소재의 가격경쟁력 확보 근거가 약하므로 보완이 요구됨	(우주글로벌) 코멘트 부탁드립니다. 일본단가 얼마인데 얼마임... 룰루레몬 근거제시
5	생분해 소재의 경우에는 내구도가 떨어지는 경우가 많고, 특히 시간 경과에 따른 내구도 변화가 있기 때문에, 이를 측정할 필요가 있음	생분해 기간에 따른 내구도 측정?? (정량적 목표항목 추가??) (의미가 있는지?? 생분해 기간 6개월, 생분해 조건, 소비자 사용 조건 등등) 다이텍에서 진행
6	Virtual 3D Mapping은 본 과제에서는 기술 혹은 제품의 개선 보다는 마케팅이나 사업성과 매우 밀접한 관계가 있다고 판단되므로, 해당 내용이 본 과제에 기술적 개선을 주는 역할을 좀 더 구체적으로 언급할 필요가 있음	(영우씨엔아이) 코멘트 부탁드립니다. 영우에서 우주에 도움 가상룩북 기능을 좀더 세밀하게 정리 소설정리
7	정성적 목표라고 설정되어 있는 부분은 숫자로 표시할 수 있는 정량적 항목이며, 특히 해당 항목에서 논문/학술대회보다는 특허 출원 혹은 등록이 더 적절한 목표 항목으로 보임	논문/학술대회 건수 제외하고, 특허 출원 혹은 등록 건수로 대체 우주글로벌 특허 추진 8
8	정량적 목표 항목에서 조직설계 데이터, 3D데이터 제작, 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션은 목표가 단순히 건수로 설정이 되어 있어, 기술개발 및 발전에 의거한 목표 항목이라고 판단하기 어렵기 때문에, 의미 있는 지표로 수정이 요구됨	단순 건수가 아닌, 정확도, 확률, 전송속도, 맵핑 속도 등으로 변경하면 어떨지요? 맵핑의 정확도/ 속도 = 2가지 정도 의미 있는지표
9	사업비 감액에 따른 사업비 수정 필요	사업비 변경에 따른 연구개발 자금 집행 금액 전면 수정 완료
10	간접비 필수 계상 항목 추가 필요	간접비 필수 항목 반영하여 작성 완료 (기업신용평가비, 공인인증서 발급비, 기술임치비용 추가)

6. Virtual 3D Mapping은 본 과제에서는 기술 혹은 제품의 개선 보다는 마케팅이나 사업성과 매우 밀접한 관계가 있다고 판단되므로, 해당 내용이 본 과제에 기술적 개선을 주는 역할을 좀 더 구체적으로 언급할 필요가 있음

ㅇ 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션을 통한 기술개선

- 친환경 편직소재 개발 서비스

· 트리코트 simulation을 통한 소재 기획

· 자동 작업지시서 생성

· 바이어에게 소재정보 제공 가능

· 시편을 위한 시간과 비용절감

· 소재의 디지털화

· 원단업체의 경쟁력 향상 및 매출증대

- 친환경 편직소재 활용한 의류 3D Mapping 서비스

· 3D프로그램을 활용한 의류제품 제작

· Simulation 편직소재 또는 실제원단 이미지 및 작업 지시서 업로드

· 기획된 3D의류에 다양한 이미지 맵핑

· 의류제품에 적용된 이미지 확인을 통한 구매결정에 도움

· 시제품 제작비용절감

· 디자인 기획력 향상을 통한 고부가가치 제품생산

섬유 소재를 콘텐츠화하여 고객과 바이어의 니즈사항에 맞는 디지털로 제공함으로써 판매방식에 혁신을 이룰 수 있는 기술임. 온라인상에서 쉽고 편하게 고객의 니즈를 파악하고 맞춤형 정보를 제공함. 친환경 편직소재의 원사, 조직, 생산정보등의 상세한 스펙을 제품 샘플북을 통해 제공하고 가상 3D 패션제품에 Mapping하여 보여줌으로써 빠른 수주 상담이 가능함

ㅇ 소규모의 편직업체들의 차별화된 소재 개발은 친환경 섬유소재를 활용한 제품의 다각화와 고급화이며, 다품종 제품군 확장과 글로벌한 마케팅을 통한 시장영역 확대 등 산업생태계의 강화를 이루어야 하지만 이러한 연구를 위한 기술력과 디자인 기술력, 마케팅을 강화할 수 있는 역량은 전혀 없는 실정임

ㅇ 컬러 트렌드를 반영한 원사 설계와 조직 설계, 제품마케팅을 위한 3D Mapping 솔루션을 제공함으로써 국내 생산기반과 글로벌 경쟁력을 강화하고, 디지털 기술을 활용한 산업 혁신으로 산업생태계 강화를 이루는 것을 목표로 하고자 함

< 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션 활용 및 효과 >

활용대상	활용방법	활용효과
친환경 편직소재 개발 서비스	- 트리코트 simulation을 통한 소재 기획 - 자동 작업지시서 생성 - 바이어에게 소재정보 제공 가능	- 시편을 위한 시간과 비용절감 - 소재의 디지털화 - 원단업체의 경쟁력 향상 및 매출증대
친환경 편직소재 활용한 의류 3D Mapping 서비스	- 3D프로그램을 활용한 의류제품 제작 - Simulation 편직소재 또는 실제 원단 이미지 및 작업 지시서 업로드 - 기획된 3D의류에 다양한 이미지 맵핑	- 의류제품에 적용된 이미지 확인을 통한 구매결정에 도움 - 시제품 제작비용절감 - 디자인 기획력 향상을 통한 고부가가치 제품생산

ㅇ 서비스 디자인 기반 편직 업체 및 친환경 제품 시장분석

ㅇ 그린섬유소재의 디지털화를 위한 설계 및 Simulation 기술개발

ㅇ 3D 디자인 DB제작 기술 개발

ㅇ 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션 개발 위한 데이터베이스 설계 및 구축

ㅇ 그린섬유소재의 디지털화를 위한 설계 및 Simulation

ㅇ 3D 디자인 DB제작

ㅇ 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션의 상세기능 설계 및 단위 시스템별 기능 구현

ㅇ 그린섬유소재의 디지털화를 위한 설계 및 Simulation 업로드 완료

ㅇ 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션 보완 및 시범운영

8. 정량적 목표 항목에서 조직설계 데이터, 3D데이터 제작, 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션은 목표가 단순히 건수로 설정이 되어 있어, 기술개발 및 발전에 의거한 목표 항목이라고 판단하기 어렵기 때문에, 의미 있는 지표로 수정이 요구됨

아래 3번 밑에 한 두개 정도 추가 되어야함. 아래 다른 과제의 정량적 목표 내용표를 참고 하여 측정 가능한 지표를 추가 해야 합니다.

평가 항목 (주요성능)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중(%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업	연구개발 전 국내수준	개발 목표치			표준 ․ 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준	성능수준	1차 년도	2차 년도	3차 년도
1. 조직 설계 데이터	건	10	EAT 100%	TEXTRICOT 90%	20	40	-	-	-	조직설계표 (자체평가)
2. 3D 데이터 제작	건	10	-	-	5	10	-	-	-	조직설계표 (자체평가)
3. 디지털 Virtual 3DMapping 솔루션	건	20	-	-	-	1	-	-	-	공인시험 성적서
3.1 C/S환경에서 3D모델링 데이터의 전송속도 안정화	sec	?	구글/미국 10Mbytes/sec	WebTex3D 7Mbytes /sec		8Mbytes /sec
3.2 3D오브젝트에 조직데이터의 랜더링(매핑) 속도 안정화	sec	?	CLO/한국 2sec (1080X1080 bmp)	WebTex3D 5sec (1080X1080 bmp)		4sec (1080X1080 bmp)
4. 파열강도	kPa	10	350	300	350↑	400↑	-	-	KS K ISO 13938	공인시험 성적서
5. 마찰 견뢰도	급	10	4	3-4	4↑	4-5↑	-	-	AATCC 81	공인시험 성적서
6. 세탁 견뢰도	급	10	4	3-4	4↑ (세탁 3회 후)	4-5↑ (세탁 3회 후)	-	-	AATCC 150	공인시험 성적서
7. 원단 수축율	%	10	±4↓	±5↓	±4↓ (세탁 3회 후)	±3↓ (세탁 3회 후)	-	-	AATCC 135	공인시험 성적서
8.생분해성	%	20	-	-	-	40%↑	90%↑	-	ISO 21701	공인시험 성적서

참고할 정량적 목표항목

평가 항목 (주요성능 Spec1)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중2) (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 ( / )	연구개발 전 국내수준	개발 목표치			표준 ․ 인증 기준3)	기준 설정 근거4)	평가 방법5)
			성능수준	성능수준	1차 년도	2차 년도	3차 년도
AI 텍스타일 디자인 모티브 개발 툴	%	15	미국/포토샵	20%(개발시스탬성능기준)	30	90	100	-	-	외부 평가기관
텍스타일 디자인 모티브 반복 기능 개발 툴	%	5	미국/ 포토샵 한국/영우씨엔아이	50%(개발시스탬성능기준)	30	90	100	-	-	외부 평가기관
AI 적용 텍스타일 이미지 생성 기능 툴	%	15	미국/ 포토샵	10%(개발시스탬성능기준)	30	90	100	-	-	외부 평가기관
서버시뮬레이션 S/W	%	10	한국/영우씨엔아이	40%(개발시스탬성능기준)	30	90	100	-	-	외부 평가기관
온라인플랫폼 UI/UX	건	10	다수	-	-		1	-	-	외부 평가기관

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 ( / )	연구개발 전 국내수준	개발 목표치			표준 ․ 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준	성능수준	1차 년도	2차 년도	3차 년도
6. 데이터베이스 응답속도	sec	7	Oracle/미국	1.0↓	-	2.0↓	1.0↓	-	-	V&V 인증
7. 앱 연동 데이터 처리속도	sec	7	구글/미국	1.0↓	-	2.0↓	1.0↓	-	-	V&V 인증
8. 인터페이스 응답속도	sec	7	구글/미국	1.0↓	-	2.0↓	1.0↓	-	-	V&V 인증
9. 이미지 처리속도	sec	7	구글/미국	1.0↓	-	2.0↓	1.0↓	-	-	V&V 인증
10. API 호출 속도	sec	7	구글/미국	1.0↓	-	2.0↓	1.0↓	-	-	V&V 인증