평가의견 반영 내역

ㅇ 과제번호 (기업명) : S3276433 (㈜우주글로벌)

ㅇ 과제명 : ㅐㅐㅐㅐㅐ

보완요청사항 중 비목별소요명세, 사업계획서 관련 보완 모두 반영

순번	종합의견 내용	수정사업계획서 및 비목별소요명세서 포함 반영내역	페이지
1	스포츠/아웃도어용 소재를 개발하는 것이나 용도 및 소재 특성에 따라 그 범위가 다양한데 반해 타겟 소재가 명확히 제시되지 않으므로 이를 명확히 할 것	(우주글로벌) 코멘트 부탁드립니다. 우주글로벌에서 생산하는 원단으로 제작되는 제품 세부 품목 제시?? 바지하고 바람막이 점퍼 그림있음..	사업계획서 P.0000
2	PTT/바이오 PET, 바이오 PU의 복합소재를 적용함에 따라 가공조건이 다를 것으로 예상됨에 따라 공정 단계별로 예상되는 애로 및 해결방안 등을 명확히 제시할 것	(우주글로벌) 코멘트 부탁드립니다. 우주 기초연구한거 공정특허 해놓으거
3	성능지표로 바이오매스 여부 및 수준(함량), 발수성, 라미네이팅/코팅 시 관련지표(접착강도 등), 스트레치 소재 개발에 대한 신축성 지표를 추가 할 것	정량적 목표항목으로 바이오매스 함량, 발수도, 접착강도, 신축성 추가?? 정량목표항목에 추가 성능 목표치..
4	PTT 기반 경쟁제품 대비 본 복합소재의 가격경쟁력 확보 근거가 약하므로 보완이 요구됨	(우주글로벌) 코멘트 부탁드립니다. 일본단가 얼마인데 얼마임... 룰루레몬 근거제시
5	생분해 소재의 경우에는 내구도가 떨어지는 경우가 많고, 특히 시간 경과에 따른 내구도 변화가 있기 때문에, 이를 측정할 필요가 있음	생분해 기간에 따른 내구도 측정?? (정량적 목표항목 추가??) (의미가 있는지?? 생분해 기간 6개월, 생분해 조건, 소비자 사용 조건 등등) 다이텍에서 진행
6	Virtual 3D Mapping은 본 과제에서는 기술 혹은 제품의 개선 보다는 마케팅이나 사업성과 매우 밀접한 관계가 있다고 판단되므로, 해당 내용이 본 과제에 기술적 개선을 주는 역할을 좀 더 구체적으로 언급할 필요가 있음	(영우씨엔아이) 코멘트 부탁드립니다. 영우에서 우주에 도움 가상룩북 기능을 좀더 세밀하게 정리 소설정리
7	정성적 목표라고 설정되어 있는 부분은 숫자로 표시할 수 있는 정량적 항목이며, 특히 해당 항목에서 논문/학술대회보다는 특허 출원 혹은 등록이 더 적절한 목표 항목으로 보임	논문/학술대회 건수 제외하고, 특허 출원 혹은 등록 건수로 대체 우주글로벌 특허 추진 8
8	정량적 목표 항목에서 조직설계 데이터, 3D데이터 제작, 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션은 목표가 단순히 건수로 설정이 되어 있어, 기술개발 및 발전에 의거한 목표 항목이라고 판단하기 어렵기 때문에, 의미 있는 지표로 수정이 요구됨	단순 건수가 아닌, 정확도, 확률, 전송속도, 맵핑 속도 등으로 변경하면 어떨지요? 맵핑의 정확도/ 속도 = 2가지 정도 의미 있는지표
9	사업비 감액에 따른 사업비 수정 필요	사업비 변경에 따른 연구개발 자금 집행 금액 전면 수정 완료
10	간접비 필수 계상 항목 추가 필요	간접비 필수 항목 반영하여 작성 완료 (기업신용평가비, 공인인증서 발급비, 기술임치비용 추가)

6. Virtual 3D Mapping은 본 과제에서는 기술 혹은 제품의 개선 보다는 마케팅이나 사업성과 매우 밀접한 관계가 있다고 판단되므로, 해당 내용이 본 과제에 기술적 개선을 주는 역할을 좀 더 구체적으로 언급할 필요가 있음

ㅇ 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션을 통한 기술 개선

- 친환경 편직소재 개발 서비스 및 디지털화

· 트리코트 simulation을 통한 시편 시 발생되는 시간 및 비용 절감효과 증진

· 소재의 디지털화에 따른 자동 작업지시서 생성 기술개발을 적용하여 바이어에

게 온라인 소재 정보 제공으로 경쟁력 향상과 매출 증대 효과 발생

·작업PC에서 서버로 대량의 3D데이터를 안정으로 전송 및 관리를 위한 자체 데이터 전송 네트워크 프로토콜의 설계/구현 및 데이터베이스 튜닝을 통해 Web상에서 원활한 트리코트 시뮬레이션을 할 수 있도록 함.

- 친환경 편직 소재를 활용한 의류 Virtual 3D Mapping 기술

· 3D프로그램을 활용한 의류제품 제작

· Simulation 편직소재 또는 실제원단 이미지 및 작업 지시서 업로드

· 기획된 3D의류에 다양한 이미지 맵핑

· 의류제품에 적용된 이미지 확인을 통한 구매결정에 도움

· 시제품 제작비용절감

· 디자인 기획력 향상을 통한 고부가가치 제품생산

·C/S(Client/Server) 환경에서 3D모델링 데이터의 전송속도 안정화

·3D오브젝트에 조직데이터의 랜더링(매핑) 속도 안정화

·조직데이터가 매핑된 3D오브젝트의 x,y축 로테이션시,

끊김없이 원활한 시뮬레이션이 되도록(프레임이 24fps이상을 유지)

3D물리엔진의 동작을 최적화.

8. 정량적 목표 항목에서 조직설계 데이터, 3D데이터 제작, 디지털 Virtual 3D Mapping 솔루션은 목표가 단순히 건수로 설정이 되어 있어, 기술개발 및 발전에 의거한 목표 항목이라고 판단하기 어렵기 때문에, 의미 있는 지표로 수정이 요구됨

평가 항목 (주요성능)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중(%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업	연구개발 전 국내수준	개발 목표치			표준 ․ 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준	성능수준	1차 년도	2차 년도	3차 년도
1. 조직 설계 데이터	건	10	EAT 100%	TEXTRICOT 90%	20	40	-	-	-	조직설계표 (자체평가)
2. 3D 데이터 제작	건	10	-	-	5	10	-	-	-	조직설계표 (자체평가)
3. 디지털 Virtual 3DMapping 솔루션	건	10	-	-	-	1	-	-	-	공인시험 성적서
3.1 C/S환경에서 3D모델링 데이터의 전송속도 안정화	sec	5	구글/미국 10Mbytes/sec	WebTex3D 7Mbytes /sec	-	8Mbytes /sec	-	-	-	공인시험 성적서
3.2 3D오브젝트에 조직데이터의 랜더링(매핑) 속도 안정화	sec	5	CLO/한국 2sec (1080X1080 bmp)	WebTex3D 5sec (1080X1080 bmp)	-	4sec (1080X1080 bmp)	-	-	-	공인시험 성적서
4. 파열강도	kPa	10	350	300	350↑	400↑	-	-	KS K ISO 13938	공인시험 성적서
5. 마찰 견뢰도	급	10	4	3-4	4↑	4-5↑	-	-	AATCC 81	공인시험 성적서
6. 세탁 견뢰도	급	10	4	3-4	4↑ (세탁 3회 후)	4-5↑ (세탁 3회 후)	-	-	AATCC 150	공인시험 성적서
7. 원단 수축율	%	10	±4↓	±5↓	±4↓ (세탁 3회 후)	±3↓ (세탁 3회 후)	-	-	AATCC 135	공인시험 성적서
8.생분해성	%	20	-	-	-	40%↑	90%↑	-	ISO 21701	공인시험 성적서