[과제기획 6호] 품목지정 품목요약서(안)

품목번호	친환경스마트조선해양플랜트- 조선해양-품목-02			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ■ 혁신제품				조선/해양시스템
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 □ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	□ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	선상 CO2 포집 및 처리 원천기술 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 6단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 2050년까지 2008년 대비 70% 온실가스 배출량 감소라는 IMO의 온실가스 배출규제를 만족할 수 있도록 선상에서 선박 배출 배기가스 내 CO2를 포집·저장·하역할 수 있는 시스템의 개발 - 제품형태 : 선박의 공간적 설치 한계, 사용 유틸리티의 한계를 고려한 선박 배출가스 내 선택적 CO2 포집 시스템, 포집된 CO2의 선내 최적 저장 시스템 및 저장된 CO2의 하역 시스템을 포함하는 선상 CO2포집 및 처리 시스템 - 기술형태 : 선박 배출가스내 CO2의 선택적 포집이 가능한 선내 CO2 포집 기술, 포집된 CO2를 선박 내에 저장할 수 있는 기술 및 선내 저장 방식을 고려한 포집 CO2의 하역기술을 포함하는 선내 CO2 포집 및 처리 기술 ㅇ 산업동향 : 육상에서 CO2 포집 및 처리 기술이 개발 및 적용 단계이나, 해상 환경조건을 고려한 CO2 포집 기술의 개발은 전 세계적으로 초기 단계임.
2. 지원 범위
ㅇ 선박의 CO2 배출 저감을 위한 선상 CO2 포집 및 저장 공정 설계 - CO2 배출지수 70% 저감이 가능한 선상 CO2 포집 및 저장 공정 설계. 현재 적용 가능한 다양한 CO2 포집/저장/하역 기술의 공정 비교 평가. - 대상 선종 및 사양 제시 필요: 선종, 온실가스 배출량 등 사양을 구체 설정하고 신조/개조 여부 및 항해 경로 등의 제시. - 연속 포집/저장/하역 운전이 가능하여야 함: 항해 기간과 저장 및 하역 가능 기간을 고려한 연속 운전이 가능한 공정 및 그 운전 방법론의 제시. 해상 환경 및 선박 적용(운동성 등)을 고려한 공정 효율 제시. * 필요시 Lab Scale 수준의 시험 수행 - 독성물질 배출 제한: CO2 포집 이후 배가스에 독성 물질이 존재하는 경우 이를 기준 위험수치 이하로 낮출 수 있는 후처리 공정이 포함되어야 함. ㅇ 선상 CO2 포집의 실질적 효과 평가를 위한 CO2 배출 지수, CO2 회피 에너지 지수 및 CO2 회피 비용 산출 방법론 개발 및 비교 평가 - 적절한 CO2 배출지수 도입. - CO2 이외의 온실가스가 배가스로 발생하는 경우 함께 고려. - CO2 회피에 필요한 에너지량의 계산. - CO2 회피에 필요한 비용의 계산. 현재 적용 가능한 다양한 CO2 포집/저장/하역 기술의 비교 평가. ㅇ 성능 검증 및 실증선 탑재 적용을 위한 배치 설계 - 제시된 포집 및 저장 방법론의 선박 적용을 위한 성능 검증. - 제시된 포집 및 저장 설비의 크기를 반영한 선상 배치. - 선박 적용을 위한 위험도평가 수행. - 선박 적용을 위한 기본 설계 및 선급 기본승인(AIP) 획득.
3. 지원 필요성
o ‘30년 이후 선박의 운용을 위하여 IMO의 온실가스 배출규정 만족은 반드시 만족되어야 하며, 육상 설비 적용을 통하여 높은 기술성숙도를 가지고 있는 CO2 포집 기술을 선박에 탑재하는 것에 대한 시장의 높은 요구가 있어 정부 지원하의 신속한 개발을 통한 신시장 형성 및 확대 필요 o 해상 환경조건 및 선박의 운동조건을 고려한 CO2 포집기술의 개발이 전 세계적으로 개발 초기 단계이며 우리나라에서 시장주도를 위한 표준 기술을 확보하기 위하여 정부 지원을 통한 신속한 기술 개발이 요구됨 o 친환경 선박의 기술을 주도하고 있는 우리나라의 조선해양 관련 업계에서는 신사업 발굴을 통한 사업 확대를 희망하고 있으며 선상 CO2 포집기술이 향후 신사업으로 유망할 것으로 기대하고 있어 신기술 확보를 통한 일자리 창출을 위하여 정부 지원이 반드시 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 7억원 이내(총 정부출연금 30억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수