[과제기획 6호] 품목지정 품목요약서(안)

품목번호	2022-전략투자분야-일반-01			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	■ 원천기술 □ 혁신제품				조선/해양시스템
융합유형	□ 산업고도화형 ■ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 □ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 □ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 ■ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	□ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	소형선박 친환경기술 적용을 위한 건조단계 HSE 기술 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 5단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 중소형 조선소 및 선체블록 제작업체 작업자의 안전교육 지원체계 및 안전·보호장비 개발 등 HSE 인프라 기술 개발을 통한 중대사고 예방 및 국내 조선업 국제경쟁력 강화 ㅇ 산업동향 - 조선·해양산업에서의 HSE 기술은 미국과 영국에서 체계화되어 산업에 직접 적용되고 있으며 선박 및 해양플랜트 건조 시에 적용되는 HSE관련 시스템을 국제기구의 규제, 선급 규정, 산업 표준, 선주 혹은 운영사의 요구 등에 의하여 제출·승인 받기를 요구하고 있음. · 선주 및 운영사들은 HSE관련 기술이 관련 규정 및 표준들을 만족하고 있는지와 함께 선박 설계 및 건조 과정에 적극 반영하는 시스템을 요구하고 있음 - 국내 대형 조선소는 자체적으로 국제 규정 및 발주처에서 요구하는 HSE 관련 기준들을 만족시키기 위한 기술과 체계를 개발 및 적용하고 있음 · 한국조선해양플랜트협회(KOSHIPA)는 대형조선소를 중심으로 ‘한국조선소안전표준화 (Korean Shipyards Safety Standardization, KSSS)’를 추진하고 있음 - 반면, 중소형 조선소 및 선박 블록 제작업체는 HSE에 대한 개념과 체계가 정립되지 않았고 안전기준의 표준화 및 교육체계는 형식적인 절차에 그치고 있음. 또한 현장 작업자들도 안전 및 보건에 관한 인식이 부족한 현실임 · 특히, HSE에 대한 중요성을 인식하고 가지고 있더라도 안전과 환경을 위해 투자할 인력과 자원에 여력이 없는 형편으로 안전사고 및 환경문제에 지속적으로 노출되고 있으며 그 심각도는 점점 심해지고 있는 현실임 · 한국안전보건공단(KOSHA)는 조선업 안전을 위해 직종별/공정별 안전관리모델을 발간/배포하고 있으나 종소형 조선소 및 선박 블록 제작업체에서는 이를 자제적으로 분석, 교육 및 적용하기는 현실적으로 어려움
2. 지원 범위
중소형 선박건조 작업장의 중대재해 위험도 분석 기술 작업장별/공정별 재해유형 분석 및 재해 진단 기술 중대사고 위험도 분석 기술 작업자 업무 강도 분석 기술 중소형 선박건조 작업안전관리 일반요건(지침) 개발 (공통사항) 중소형 선박건조 작업장 화재폭발 대응 HSE 기술 작업장 화재폭발 위험도 분석 점화원 종류에 따른 화재·폭발 영향도 평가 화재폭발 사고 위험도 저감 기술 점화원 제어 기술 소화시스템 개발 화재폭발 사고 안전관리요건 개발 (사고발생 예방에 주안점) 화재폭발 사고 비상대응절차 개발 (사고피해 저감에 주안점) 중소형 선박건조 작업장 고소작업 대응 HSE 기술 개발 고소작업 위험도 분석 고소작업 위험도 분석 인공지능과 드론을 이용한 고소작업 영역 위험요소 탐색 기술 고소작업 사고 위험도 저감 기술 고소 작업용 비계 개발 비계 안전성 평가 기술 추락 방지 및 보호 장비 개발 고소작업 사고 안전관리요건 개발 (사고발생 예방에 주안점) 고소작업 사고 비상대응절차 개발 (사고피해 저감에 주안점) 중소형 선박건조 작업장 밀폐작업 대응 HSE 기술 개발 밀페작업 위험도 분석 밀폐작업 사고 위험도 저감 기술 밀폐공간 작업자 상태 모니터링 기술 유해가스 누출 모니터링 기술 작업장 내 고위험연료 및 유해가스 누설 확산 범위 예측 기술 밀폐작업 사고 안전관리요건 개발 (사고발생 예방에 주안점) 밀폐작업 사고 비상대응절차 개발 (사고피해 저감에 주안점) 작업장 내 고위험연료 및 유해가스 제거 기술 중량물 작업 HSE 기술 중량물작업 위험도 분석 중량물작업 사고 위험도 저감 기술 중량물 작업 절차서 개발 작업 강도 저하 치공구 개발 중량물(블록) 충돌 방지·예방 기술 중량물작업 사고 안전관리요건 개발 (사고발생 예방에 주안점) 중량물작업 사고 비상대응절차 개발 (사고피해 저감에 주안점) 중소형 선박건조 작업자용 가상현실 기반 HSE 플랫폼 기술개발 작업자 훈련용 가상현실 플랫폼 개발 인간공학 기반 중소형 조선소 작업장 안전·환경 훈련 시뮬레이터 개발 메타버스 기반 사고 상황 시뮬레이터 개발 가상현실 기반 비계 설치/해체 시뮬레이터 개발 가상현실 기반 중소형 선박건조 작업장 훈련 컨텐츠 개발 중소형 선박건조 작업장의 가상현실 작업장 훈련 컨텐츠 개발 중소형 선박건조 작업장의 중대사고 상황 대응 훈련 컨텐츠 개발 증강현실 기반 작업자 안전사항 자동점검 시스템 개발 휴대용 전자기기 기반 안전기준 검토 기술
3. 지원 필요성
ㅇ (시급성) - 선수금 환급보증(Refund Guarantee : RG)을 받아야 하는 조선소는 발주처가 요구하는 HSE(Health, Safety, Environment) 기준 및 IMO 국제환경규제 등과 같은 요구 조건을 충족해야 함 - 국내 조선소들은 지속적으로 발생하는 산업재해로 인해 발주자나 선주들로부터 안전환경보건(HSE) 및 안전품질보증(QA/QC)에 대한 신뢰도가 저하되고 있으므로 산업재해 감소뿐만 아니라 조선산업의 국제경쟁력 강화를 위하여 HSE관련 기술의 확보가 시급함 ㅇ (중요성) - 산업재해 예방을 위한 책임 주체와 보호대상을 확대하는 산업안전 패러다임의 전환 * 중대 산업재해 예방대책 발표 / ’18.8. / VIP - 조선업 재해율은 전체산업 대비 2배 이상('21.9, 고용부통계)으로 중소형 조선소 및 블록 제작업체내에서 중대사고가 발생할 경우 폐업까지 이어질 수 있어 기업환경 위축 우려 - 중소형 조선소 및 선박 블록 제작업체는 자체적으로 안전사고와 환경을 고려하는 HSE 기술 개발 능력과 여력이 부족 - 공공기관(연구소 및 학교) 위주로 관련 기술을 개발하고 개발된 기술의 산업계 전파를 통한 중소형 조선소의 지원이 절실함 ㅇ (원천성) - 국내 중소형 조선소 및 선박 블록 제작업체에 적용할 수 있는 HSE 기술의 개념이 정립되지 않은 상황으로 일반적인 HSE기술과는 차별화된 중소형 조선소 및 선박 블록 제작업체만의 특수성을 고려한 전용의 HSE 기술을 개발이 필요 - 중소형 조선소 및 선박 블록 제작업체 현장에에서 발생 빈도가 높은 주요사고에 대하여 위험도 평가 기반 원인 분석과 ICT/IoT/인공지능/메타버스 등 첨단기술의 적극적인 도입을 통하여 위험을 저감시킬 수 있는 원천기술의 개발이 요구됨 - 개발 기술을 현장과 연계하여 작업자들에게 관련 기술을 전파 및 교육을 제공하기 위한 시제품 개발 수준의 기술 개발이 필요함
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간: 57개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도~5차년도 12개월) ㅇ 정부출연금: ‘23년 7억원 이내 (총 정부출연금 75억원 이내/지자체 매칭 10억원 이상) ㅇ 주관기관: 비영리기관(원천기술형) / 중소·중견 기업(혁신제품형)_대기업가능(챌린지형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수