품목번호	2023-첨단바이오신소재-일반-품목-2			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ■ 혁신제품				산업바이오
융합유형	□ 산업고도화형 ■ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 □ 해당없음
해당여부	□ IP R&D연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 R&D □ 국제공동 □ 안전과제 □ 챌린지 트랙 □ 복수형 R&D □ 대형통합형 □ 서비스형 □ 국가핵심기술 ■ 탄소중립
R&D 샌드박스 유형	■ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	생분해성 바이오플라스틱 기반 공기정화 필터용 소재 제조 및 제품화 기술개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
							5	6		0	3	1	2	0	0	0	0
	(TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념 및 산업동향
ㅇ (개념) 기존 석유계 난분해 공기정화 필터를 대체하는 탄소 순환과 생분해가 가능한 바이오 단량체를 활용한 바이오플라스틱 기반 생분해성 공기정화 필터 및 제품화 기술개발 - 중국발 황사 및 감염병 시대의 도래로 인해 생분해성 공기정화 필터 소재에 대한 사회적 요구는 높으나 공기정화 필터 기능과 생분해성을 모두 만족하는 소재 부재 - 기존 석유계 기반 공기정화 필터 및 필터 프레임을 대체할 수 있는 바이오매스기반 생분해성 공기정화 필터 소재 개발 및 제품화 기술 개발은 기업의 지속가능한 플라스틱의 순환정책을 위하여 필요한 기술임 ㅇ 산업동향 - 국내는 아직 시장이 확대되지 않아 3,000억원 수준으로 예측되지만, 환기공조/공기청정기 제품, 개인용 호흡보호구(마스크), 자동차용, 클린룸용 에어필터 등 다양한 산업군에 따라 요구하는 성능 및 형태가 다양한 바 시장성이 급격히 증가할 것으로 기대됨 - 공기정화필터의 경우 국토교통부 권고에 따라 2,000~4,000시간마다 교체할 것을 조언하기 때문에 시장성장에 따라 사용 후 폐기물에 대한 관리가 필요한 시점임
2. 지원 범위
ㅇ 바이오매스 기반 생분해성 바이오플라스틱을 활용한 공기정화필터용 가공기술 - 바이오매스 기반 생분해성 공기정화 필터소재 및 필터 프레임 용도 맞춤형 바이오플라스틱 합성 기술 개발 - 석유계 난분해 필터를 생분해가 가능한 바이오플라스틱 소재 기반 필터로 대체하는 필터 소재 및 제조 공정 기술 개발 ㅇ 공기정화필터 기능성 및 생분해도 평가분야 - 생분해성 바이오플라스틱을 활용한 공기정화 필터 시제품 개발 및 성능 평가 * 미국 에너지부(DOE)의 표준 규정과 유럽 연합(EU)의 필터 테스트 규격인 EN1822 규정에 의거하여 0.3um 크기 이상의 입자를 99.97% 제거 가능한 필터 - ISO 14855-1에 호기성 생분해 시험에 의거하여 180일내 90%이상 분해 * 표준샘플 : 셀룰로오스, 분해조건 : 58℃±2, 퇴비 pH : 7~9 - 개발된 시제품에 대한 수요기업 연계 실증 및 순환 가능성 검증
3. 지원 필요성
ㅇ (기술적 측면) 現 석유계플라스틱 기반 화학적 공정과는 다른 공정이 필요하여 신소재를 활용한 정전방식, 맬트블로운 제조공법 등 친환경 바이오소재 적용를 위한 공기정화 필터소재 제조공정 기술 개발이 필요 - 필터프레임의 경우 생분해성과 기계적 물성을 동시에 가능한 기술이 확보되지 않으나, 개발시 전체 분해시킬수 있어 기술 확보가 시급 ㅇ (시장적 측면) 공기청정기 글로벌 시장규모는 연평균 성장률 5.7%의 지속적인 성장세가 예상되어 공기청정기 시장은 350-400만대로 지속적인 증가가 예상됨 - 대중교통, 가정, 건물 등에 생활 전반에 공기정화 수요가 지속적으로 증가하여, 공기정화의 핵심인 친환경 필터 소재 시장도 성장할 것임 - 폴리프로필렌계 공기정화 필터를 탄소 순환형 바이오매스 기반 생분해성 바이오플라스틱 필터소재로 대체할 경우, 신규 바이오제품 시장 창출 ㅇ (사회적 측면) 미세먼지 및 코로나19와 같은 호흡기 질환의 장기화로 인해 국내 공기청정기 사용은 급증되나, 공기정화 필터 특성상 주기적 교체가 필요하여 연간 약 1,000만개 이상의 폐필터가 발생하나, 석유계 비분해성 이중소재로 구성된 기존 공기정화 필터는 수집 후에 소각 및 매립되고 있어 대책마련이 시급한 실정 - 서울시 교통공사 및 교육부에서는 대중교통 및 공공기관에 사용되는 공기청정필터의 비분해성 필터를 대체하는 미세먼지 저감을 유지하면서 친환경적인 제품을 요구하고 있으나, 소재 생산기업의 관심이 낮고 필터 제조기업의 영세성 및 기술부족으로 국가적 문제 해결이 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 45개월 이내 (1차년도 : 9개월, 2~4차년도 : 각 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘22년 7.7억원 이내 (총 정부출연금 39억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수